# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Татарстан, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39 Телефон: Генеральный директор (843) 560-51-15

[www.kazanemz.ru](http://www.kazanemz.ru/) Коммерческий отдел (843) 560-51-12

Р/счет 40702810462000003901, в ОСБ Банк Татарстан №8610 г. Казань,

к/с 30101810600000000603, ОКПО 47108169

### ИНН 1658156908, БИК 049205603, КПП 165801001

## Исх. от «11» февраля 2025 г.

##

**Коммерческое предложение**

ООО КЭМЗ предлагает поставку телескопического автогидроподъемника Т-28 на шасси ГАЗ-С41R13 и ГАЗ-C42R33.

Телескопический автогидроподъемник Т-28 предназначен для проведения строительно-монтажных и эксплуатационных работ в различных сферах производства, требующих подъема людей с материалами и инструментами на высоту до 28 м.

Наличие изолированной поворотной алюминиевой люльки (±90) позволяет выполнять обслуживание электрических установок напряжением до 2000В без его отключения. Подъемник снабжен двумя пультами управления навесным оборудованием: выносным и расположенным в люльке.

Автогидроподъемник адаптирован к различным климатическим условиям, работает при температуре окружающей среды от - 40̊ до + 40˚С и скорости ветра не более 10 м/с.

 **Т-28 на шасси ГАЗ-C41R13**



**Т-28 на шасси ГАЗ-C42R33**



**Технические характеристики Т-28**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Значение** |
| Шасси |  ГАЗ- С41R13/C42R33 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Число мест в кабине шасси | 3 |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Габаритные размеры люльки, мм  | 1400х720х1100 |
| Время подъема люльки на максимальную высоту, с | 120 |
| Высота подъема, максимальная, м | 28 |
| Полная масса подъемника, кг | 7350/7950 |
| Вылет, максимальный, м при 150/300кг | 14,8/12,7 |
| Угол поворота люльки, градус | ±90 |
| Угол поворота стрелы, градусы | 360 |
| Распределение массы в транспортном положении на оси, кг:- переднюю- заднюю (тележку) |  2378/26254972/5305 |
| Габаритные размеры, м | 7.91x2.5x3.968.17x2.5x3.95 |
| Допускаемое рабочее напряжение при работе подъемника, В | 2000 |
| **Цена навесного оборудования Т-28 на шасси ГАЗ-C41R13/C42R33 с НДС 20% (руб.) (шасси давальческое)** |  **7 280 000,00** |

**Условия поставки**

|  |  |
| --- | --- |
| Условия оплаты: | Предоплата 50 %, доплата 50% по факту изготовления (1-ед. и по одной шт. в месяц) |
| Срок поставки: | **85 рабочих дней** |
| Условия гарантии: | 12 месяцев |

***Примечание: доставка осуществляется только на условии самовывоза.***

**Начальник коммерческого отдела ООО «КЭМЗ» Тимофеев Д.А.**

**E-mail:** **kemzmarket@mail.ru**

**Телефон: +7 911 160 48 29**